**ООО ПКФ «Энергодизельцентр»**

**Юридический адрес:** 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 103

**Почтовый адрес:** 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, а/я 59

**ИНН** 7611016991 **КПП** 761101001

**ОКВЭД** 27.11, 45.21, 50.20, 29.11.9, 31.10.9, 50.10, 60.24

**ОГРН** 1077611000598 **ОКПО** 80693997

**Тел.:** 8 (48533) 70-700, 8 (800) 550-76-40, **Тел./Факс:** 8 (48533) 7-08-06

**E-mail:** [e-d-c@mail.ru](mailto:e-d-c@mail.ru) URL: <http://www.e-d-c.ru>

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактные данные**  **(адрес, телефон):** |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Электронная почта:** |  |
| **Вид деятельности организации:** |  |

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номинальная мощность, кВт/кВА (требуемая)** |  | | |
|  |  | | |
| **Режим работы** | Основной источник питания | |  |
|  | Резервный источник питания | |  |
|  | Другой тип эксплуатации | |  |
|  | | | |
| **Двигатель** | Отечественный (ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ) | |  |
|  | Импортный (Volvo, Faw, Doosan, другое) | |  |
|  | | | |
| **Степень автоматизации** | 1ая степень автоматизации (ручной запуск ДЭС) | |  |
|  | 2ая степень автоматизации (автозапуск ДЭС) | |  |
|  | 3я степень автоматизации (автозапуск ДЭС+ автоматическая дозаправка) | |  |
|  | | | |
| **Ограничения по габаритам** | | | |
|  | Длина, мм | |  |
|  | Ширина, мм | |  |
|  | Высота, мм | |  |
|  | Вес, кг | |  |
|  | | | |
| **Параллельная работа ДЭС**  **(с аналогичным оборудованием)** | Да/Нет | |  |
| **Удалённый мониторинг** | GPRS | |  |
| Дублирующий пульт | |  |
| Подключение RS-485/USB | |  |
| Нет | |  |
|  |  | |  |
| **Система учёта расхода топлива** | | Да/Нет |  |
| **Система учёта выработанной электроэнергии** | | Да/Нет |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ** | **Капотное исполнение** | | | |
| Погодозащитный | | |  |
| Шумоизолированный | | |  |
| Нет | | | |
| **Передвижное исполнение** | | | |
| На автомобильном шасси | | |  |
| На тракторном шасси | | |  |
| На салазках | | |  |
| Нет | | |  |
| **Контейнерное исполнение** | | | |
| Стандартный | | |  |
| Антивандальный | | |  |
| Нет | | |  |
|  | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| Подогреватель двигателя электрический  (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | | | 2 кВт (мощность до 200 кВт) |  |
| 3 кВт (мощность от 240 кВт) |  |
| Нет |  |
|  | | | | |
| Устройство автоматической подзарядки АКБ от сети (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | | | Да/Нет |  |
|  | | | | |
| Заслонка аварийного останова по воздуху | | | Да/Нет |  |
|  | | | | |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-30 либо аналог  (на отечественные ДЭС до 250 кВт) | | | |  |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-600  (на отечественные ДЭС свыше 250 кВт) | | | |  |
| Автономный подогреватель двигателя Webasto | | | |  |
|  | | | | |
| Электронный регулятор оборотов двигателя | | Да/Нет | |  |
| Привод ПРТ-02 | | Да/Нет | |  |
|  | | | | |
| Насос подкачки топлива | | Ручной | |  |
| Автоматический (электрический) | |  |
|  | | Нет | |  |
|  | | | | |
| Дополнительный топливный бак, Л  (\*влияет на длину контейнера) | | 500 | |  |
| 1000 | |  |
| 2000 | |  |
| Нет | |  |
|  | | | | |
| **Отопитель воздуха** | | ОВ-65 | |  |
| Планар | |  |
| Нет | |  |
|  | | | | |
| **Доставка до объекта** | | Да/Нет | | |
| **Адрес** | |  | | |
| **Необходимый срок поставки** | |  | | |
|  | |  | | |
| **Дополнительная информация** | | | | |
|  | | | | |